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1. Технические особенности:

• Формат изображения 704х576
• Формат сжатия H.264

• Детектор движения

• Поддержка PPPoE, DHCP, DDNS протоколов
• Передача аудио
• Запись на карту памяти SD
• Питание DC12В/PoE
2. Спецификация
	Параметр
	Описание

	Формат сжатия
	H.264 baseline profile level 3.1

	Разрешение и скорость отображения
	D1(704x576)@25 к/c
QCIF(176x144)@25 к/c

	Аудио
	2 входа

	Формат сжатия аудио
	G723.1/6.3kbps

	Веб интерфейс
	Microsoft Internet Explorer 6 версии или выше

	Протоколы
	RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS

	Сетевой интерфейс
	RJ-45,10/100Base-T

	Тревога
	2 входа / 1 выход тревоги

	PTZ управление
	RS485 порт  Pelco-D, Pelco-P

	SD карта
	MicroSD/HC, MiniSD/HC (до 8Гб)

	Безопасность
	DES/3DES, HTTP, функция Watch dog

	Мощность
	5W

	Напряжение
	DC 9～12В ±5%，300mA

	POE
	802.3af POE (Power over Ethernet)

	Размеры
	130(L)mm x 95mm(W) x 55mm(H)


3. Комплект поставки

· Видеосервер


                    1 шт.

· Паспорт



                    1 шт.

· Индивидуальная упаковка


        1 шт.

· CD c программным обеспечением                   1 шт.
4. Указания мер безопасности

С целью соблюдения мер безопасности, пожалуйста, следуйте нижеуказанным инструкциям.

Перед тем как осуществлять любые работы по установке видеокамеры, внимательно изучите эту инструкцию по эксплуатации для безопасной работы с изделием.
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WARNING – ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

2. Подключайтесь к электропитанию, только от стабилизированного источника электропитания.

3. Запрещается производить разборку или заниматься переделкой видеокамеры, поскольку это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или возникновению других опасностей.
5. Размещение, подготовка к работе и порядок установки
Передняя панель
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Задняя панель
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	Порт
	Примечание

	 RJ45
	Сетевой разъем RJ45

	Audio input
	Аудио вход (Импеданс 1kΩ)

	Power (DC12V)
	Разъем питания DC12В

	Alarm output (COM OUT)
	Тревожный выход (Контакты реле. Максимальный ток – 300мА, 12В)

	Alarm input (COM IN)
	Тревожный вход (вход 0-12В постоянного тока)

	RS-485 interface
	RS-485 порт

	SD card socket
	Разъем для SD карты типа microSD максимальным объёмом памяти до 16Гб

	RESET
	Кнопка сброса на заводские настройки


Подключение
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Принцип работы тревожного входа
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Принцип работы тревожного выхода
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Распиновка сетевого кабеля
Порядок подключения проводов через сетевой коммутатор:
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Порядок подключения проводов напрямую с ПК: [image: image7.png]L I R SR
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Установка параметров через Web браузер или NVMS.

По умолчанию: IP-адрес:192.168.0.120, порт:30001.

 Логин: admin,  пароль: admin.
Примечание: Перед работой установите элементы управления Active X.
Описание по настройке сетевых функций  видеокамеры содержится в инструкции по программному обеспечению NVMS.

Габаритные размеры:


6 Транспортирование и хранение

6.1 Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных  отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3 Хранение видеокамеры в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7 Утилизация

7.1 Видеокамера не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация видеокамеры проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

8.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

8.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

· умышленная порча;

· пожар, наводнение, стихийные бедствия;

· аварии в сети питания;

· электрический пробой микросхем электронной платы

вследствие ошибки в полярности питания.

8.5. Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.
8.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

9 Свидетельство о приемке и упаковке
Дата производства   «______» ___________________20___г.

Дата продажи        «______» ___________________20___ г.
	Упаковку произвел: 

___________________________
	ШТАМП 

ПРОДАВЦА

	Контролер__________________
	


Технические характеристики оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления
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